自动站因子和断面信息显示说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **问题** | **解答** |
| 1 | 自动站，审核后的数据在哪里查询，是否需要查询审核后的有效数据 | 审核后的数据就是现在系统中的历史数据； |
| 2 | 自动站，国控数据查询，功能不可用，是否仍需要做此项功能； | 此功能去掉； |
| 3 | 原始数据、历史数据、最新数据、补测数据、历史站点的因子信息固定吗 | 工况数据（温度、湿度、相对湿度、电压、原水压力、进水压力、数采仪、辅助设备）均不显示；  10项因子(水温、pH、溶解氧、浊度、电导率、氨氮、总磷、总氮、化学需氧量、高锰酸盐指数)必列；  以外的特征因子（总汞、叶绿素a、蓝绿藻）；  有特征因子的两个站点（承德古北口站点：总汞、叶绿素a、蓝绿藻，廊坊市北务村站点：叶绿素a、蓝绿藻）要显示出来，其他站点没有则不显示； |
| 4 | 原始数据、历史数据、最新数据都显示那些站点，现有的市控是否也要显示 | 原始数据中有市控，其他数据中无，考虑把市控单独列出来； |
| 5 | 历史站点（上收（省升国控）类断面的数据）是要一直显示国控数据还是在上收后就不再显示 | 站点上收后（省改国控）不再显示数据，但要现实上收前的数据； |
| 6 | 表1 水质监测数据有效位数修约要求11项以外的因子怎么修约 | 化学需氧量：小数点后保留1位；  总汞：小数点后保留1位； |
| 7 | 原始数据、历史数据、最新数据、补测数据“停运”是否还要显示，上收、撤销的站点是否也要显示， | 停运的需要显示，上收、撤销的不需要显示（历史数据除外）； |
| 8 | 历史站点中的标注（国）的是国控吗，标注（停运）的是停运的吗，什么也未标注的是什么呢，查了下有部分是国控，有部分在国控站查不到； | （国）是国控，同名称未标注（国）的是历史省控，两个站点易上手时间为节点显示数据，（省里建站到上收前，上手后到现在的数据），2006年开始搜索，未标注的属于撤销的站点 |
| 9 | 停运的站点是否不需要在站点管理中设置呢 | 停运还要管理，撤销、上收的不用管理； |
| 10 | 设备信息与站点因子信息要联动吗？ | 不需要，可以并行显示，即站点里未绑定任何设备情况下可以直接添加监测因子； |