白洋淀水质背景资料

(一)淀区**1-5**月水质情况

从国家采测分离**初审**数据来看，**2023年1-5月**，**除入湖区外（Ⅳ），湖心区、非湖心区、8个点位均值达到Ⅲ类及以上水质标准**，白洋淀8个监测点位中，除南刘庄Ⅳ类外，其他7个点位全部达到Ⅲ类及以上水质标准，Ⅲ类及以上水质点位数量较去年同期**减少1个**（去年同期Ⅲ类及以上点位为南刘庄、光淀张庄、枣林庄、鸪丁淀、圈头、采蒲台、烧车淀、端村）。

（1）**8个点位**（烧车淀、光淀张庄、圈头、采蒲台、枣林庄、鸪丁淀、端村、南刘庄合并）**均值水质为**Ⅲ类，COD浓度为16.8mg/L，比去年同期（15.2）上升10.5%,总磷浓度为0.030mg/L，比去年同期（0.029）上升3.4%,高锰酸盐指数浓度为4.5mg/L，比去年同期（4.1）上升9.8%。

（2）**湖心区**（烧车淀、光淀张庄、圈头、采蒲台合并）**水质为**Ⅲ类，COD浓度为16.1mg/L，比去年同期（14.9）上升8.1%,总磷浓度为0.027mg/L，比去年同期（0.026）上升3.8%,高锰酸盐指数浓度为4.5mg/L，比去年同期（4.0）上升12.5%。

（3）**非湖心区**（枣林庄、鸪丁淀、端村合并）**水质为**Ⅲ类，COD浓度为15.9mg/L，比去年同期（14.7）上升8.2%,总磷浓度为0.032mg/L，比去年同期（0.027）上升18.5%,高锰酸盐指数浓度为4.6mg/L，比去年同期（3.9）上升17.9%。

（4）**入湖区**（南刘庄）**水质为**Ⅳ类**，**COD（22.0mg/L超标0.1倍）浓度为22.0mg/L，比去年同期（18.1）上升21.5%,总磷浓度为0.037mg/L，比去年同期（0.045）下降17.8%,高锰酸盐指数浓度为4.4mg/L，比去年同期（4.8）下降8.3%。

（5）**达标潜力:**6-12月份，主要超标污染物（COD、总磷、高锰酸盐指数）需保持在22.3mg/L、0.064mg/L、7.1mg/L以下（去年同期15.9、0.036、4.9），**空间足够**。

(二)淀区5月水质情况

从国家采测分离**初审**数据来看，2023年5月,除入湖区外，湖心区、非湖心区、8个点位均值达到Ⅲ类及以上水质标准。白洋淀8个监测点位中，除南刘庄Ⅳ类外，其他7个点位全部达到Ⅲ类及以上水质标准，Ⅲ类及以上水质点位数量较去年同期**增加1个**（去年同期Ⅲ类及以上点位为南刘庄、枣林庄、采蒲台、圈头、烧车淀、端村）。

（1）**8个点位**（烧车淀、光淀张庄、圈头、采蒲台、枣林庄、鸪丁淀、端村、南刘庄合并）**均值水质为Ⅲ类**，COD浓度为17.8mg/L，比去年同期（18.2）下降2.2%,总磷浓度为0.026mg/L，比去年同期（0.033）下降21.2%,高锰酸盐指数浓度为5.2mg/L，与去年同期（5.2）持平。

（2）**湖心区**（烧车淀、光淀张庄、圈头、采蒲台合并）**水质为Ⅲ类**，COD浓度为16.5mg/L，比去年同期（18.4）下降10.3%,总磷浓度为-1.000mg/L，比去年同期（0.026）下降3946.2%,高锰酸盐指数浓度为-1.0mg/L，比去年同期（5.1）下降119.6%。

（3）**非湖心区**（枣林庄、鸪丁淀、端村合并）**水质为Ⅲ类**，COD浓度为17.0mg/L，比去年同期（17.4）下降2.3%,总磷浓度为0.026mg/L，比去年同期（0.037）下降29.7%,高锰酸盐指数浓度为5.2mg/L，比去年同期（5.0）上升4%。

（4）**入湖区**（南刘庄）**水质为Ⅳ类，**COD（25.0mg/L超标0.25倍）浓度为25.0mg/L，比去年同期（20.0）上升25%,总磷浓度为-1.000mg/L，比去年同期（0.050）下降2100%,高锰酸盐指数浓度为-1.0mg/L，比去年同期（5.9）下降116.9%。

(三)入淀口水质情况

1-5月，思乡桥、平王、马庄、安州4个入淀口水质均达到Ⅲ类,其中4个Ⅲ类（思乡桥、平王、马庄、安州）。任庄1个入淀口水质未达到Ⅲ类，其中1个Ⅳ类（任庄）。

任庄断面超标污染物分别为:总磷（0.050mg/L超标0.01倍）。

5月，思乡桥、马庄、安州3个入淀口水质均达到Ⅲ类,其中3个Ⅲ类（思乡桥、马庄、安州）。平王、任庄，初审暂无数据。

(四)流域河流断面水质情况

1-5月，大沙地、市西三环保满路北、龙潭、邓家店村、杨庄祠堂、十八渡、北河店、白合、业里村、北辛庄、五女集、西柴里村东桥、田宜屯、南疃村、老新盖房、大石峪村、大龙门村、沟市村、清水河朝阳南大街、褚庄村南、新盖房、留祥佐、斗门村北大桥、神北村、京石高速公路西50米、植物园桥、东马营、路景、一亩泉河建华桥、兑坎庄、兰沟村、紫荆关、王御史庄33个入淀口水质均达到Ⅲ类,其中3个Ⅰ类（大沙地、市西三环保满路北、龙潭）、9个Ⅱ类（邓家店村、杨庄祠堂、十八渡、北河店、白合、业里村、北辛庄、五女集、西柴里村东桥）、21个Ⅲ类（田宜屯、南疃村、老新盖房、大石峪村、大龙门村、沟市村、清水河朝阳南大街、褚庄村南、新盖房、留祥佐、斗门村北大桥、神北村、京石高速公路西50米、植物园桥、东马营、路景、一亩泉河建华桥、兑坎庄、兰沟村、紫荆关、王御史庄）。北大冉村、高岭、王林口、膳马庙村北、塔崖驿、大寺头、屯头、固现8个入淀口水质未达到Ⅲ类，其中6个Ⅳ类（北大冉村、高岭、王林口、膳马庙村北、塔崖驿、大寺头）、2个Ⅴ类（屯头、固现）。西王庄、张庄交界，初审暂无数据。

北大冉村断面超标污染物分别为:总磷（0.071mg/L超标0.425倍）。高岭断面超标污染物分别为:总磷（0.076mg/L超标0.51倍）。王林口断面超标污染物分别为:总磷（0.078mg/L超标0.55倍）。膳马庙村北断面超标污染物分别为:总磷（0.053mg/L超标0.065倍）。塔崖驿断面超标污染物分别为:总磷（0.054mg/L超标0.085倍）。屯头断面超标污染物分别为:总磷（0.103mg/L超标0.53倍）、高锰酸盐指数。大寺头断面超标污染物分别为:总磷（0.084mg/L超标0.675倍）。固现断面超标污染物分别为:总磷（0.115mg/L超标0.65倍）。

5月，南疃村1个入淀口水质均达到Ⅲ类,其中1个Ⅲ类（南疃村）。大沙地、紫荆关、膳马庙村北、东马营、新盖房、王林口、北河店、白合、北大冉村、褚庄村南、大石峪村、斗门村北大桥、兑坎庄、高岭、京石高速公路西50米、兰沟村、留祥佐、路景、清水河朝阳南大街、神北村、市西三环保满路北、塔崖驿、屯头、王御史庄、五女集、西柴里村东桥、杨庄祠堂、一亩泉河建华桥、植物园桥、什伍村、大寺头、北辛庄、大龙门村、菩萨峪村、沟市村、老新盖房、田宜屯、侯河朝阳南大街、西王庄、张庄交界、业里村、邓家店村、十八渡、固现、龙潭、南板桥，初审暂无数据。

附表

|  |
| --- |
| 表1 1-5月白洋淀水质达Ⅲ类COD剩余空间分析（淀区） |
| **点位** | **水质类别** | **水质分析** |
| **2023年1-5月** | **去年同期** | **水质情况（CODmg/L)** | **达标分析（CODmg/L)** |
| **2023年1-5月份均值** | **去年同期** | **同比削减** | **6-12月份需要控制** | **去年6-12月份均值** | **需削减** |
| （1）湖心区 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 16.1 | 14.9 | -10.0% | 22.8 | 17.0 | -34% |
| （2）非湖心区 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 15.9 | 14.7 | -10.0% | 22.9 | 14.9 | -54% |
| （3）入湖区（南刘庄） | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 22.0 | 18.1 | -20.0% | 18.6 | 13.9 | -34% |
| 采蒲台 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 18.6 | 15.4 | -20.0% | 21 | 19.7 | -7% |
| 圈头 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.0 | 16.3 | 0.0% | 22.1 | 20.7 | -7% |
| 烧车淀 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 12.0 | 12.0 | 0.0% | 25.7 | 11.9 | -116% |
| 光淀张庄 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 16.9 | 15.9 | -10.0% | 22.2 | 15.9 | -40% |
| 鸪丁淀 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 15.5 | 15.4 | 0.0% | 23.2 | 14.5 | -60% |
| 枣林庄 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.5 | 16.1 | 10.0% | 23.9 | 14.6 | -64% |
| 端村 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.8 | 12.5 | -40.0% | 21.6 | 15.8 | -37% |
| 8个点位均值 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 16.8 | 15.2 | -10.0% | 22.3 | 15.9 | -40% |

|  |
| --- |
| 表2 1-5月白洋淀水质达Ⅲ类总磷剩余空间分析（淀区） |
| **点位** | **水质类别** | **水质分析** |
| **2023年1-5月** | **去年同期** | **水质情况（总磷mg/L)** | **达标分析（总磷mg/L)** |
| **2023年1-5月份均值** | **去年同期** | **同比削减** | **6-12月份需要控制** | **去年6-12月份均值** | **需削减** |
| （1）湖心区 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 0.027 | 0.026 | 0.0% | 0.066 | 0.028 | -136% |
| （2）非湖心区 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 0.032 | 0.027 | -20.0% | 0.063 | 0.040 | -58% |
| （3）入湖区（南刘庄） | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 0.037 | 0.045 | 20.0% | 0.059 | 0.054 | -9% |
| 采蒲台 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 0.016 | 0.017 | 10.0% | 0.074 | 0.028 | -164% |
| 圈头 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 0.038 | 0.028 | -40.0% | 0.059 | 0.031 | -90% |
| 烧车淀 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 0.027 | 0.027 | 0.0% | 0.066 | 0.023 | -187% |
| 光淀张庄 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 0.029 | 0.031 | 10.0% | 0.065 | 0.031 | -110% |
| 鸪丁淀 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 0.037 | 0.028 | -30.0% | 0.059 | 0.056 | -5% |
| 枣林庄 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 0.017 | 0.024 | 30.0% | 0.074 | 0.029 | -155% |
| 端村 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 0.041 | 0.028 | -50.0% | 0.056 | 0.036 | -56% |
| 8个点位均值 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 0.030 | 0.029 | 0.0% | 0.064 | 0.036 | -78% |

|  |
| --- |
| 表3 1-5月白洋淀水质达Ⅲ类高锰酸盐指数剩余空间分析（淀区） |
| **点位** | **水质类别** | **水质分析** |
| **2023年1-5月** | **去年同期** | **水质情况（高锰酸盐指数mg/L)** | **达标分析（高锰酸盐指数mg/L)** |
| **2023年1-5月份均值** | **去年同期** | **同比削减** | **6-12月份需要控制** | **去年6-12月份均值** | **需削减** |
| （1）湖心区 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 4.5 | 4.0 | -10.0% | 7.1 | 5.3 | -34% |
| （2）非湖心区 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 4.6 | 3.9 | -20.0% | 7 | 4.6 | -52% |
| （3）入湖区（南刘庄） | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 4.4 | 4.8 | 10.0% | 7.1 | 4.5 | -58% |
| 采蒲台 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 5.2 | 4.2 | -20.0% | 6.6 | 6.4 | -3% |
| 圈头 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 5.4 | 3.9 | -40.0% | 6.4 | 6.1 | -5% |
| 烧车淀 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 3.1 | 3.4 | 10.0% | 8.1 | 3.2 | -153% |
| 光淀张庄 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 4.5 | 4.7 | 0.0% | 7.1 | 5.4 | -31% |
| 鸪丁淀 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 4.5 | 4.0 | -10.0% | 7.1 | 4.3 | -65% |
| 枣林庄 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 4.1 | 4.3 | 0.0% | 7.4 | 4.6 | -61% |
| 端村 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 5.2 | 3.3 | -60.0% | 6.6 | 4.9 | -35% |
| 8个点位均值 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 4.5 | 4.1 | -10.0% | 7.1 | 4.9 | -45% |

|  |
| --- |
| 表4 白洋淀淀区累计水质情况 |
| **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 1月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 16.2 | 15.2 | 6.58% | 0.042 | 0.029 | 44.83% | 4.2 | 4.1 | 2.44% |
| 2月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.2 | 15.2 | -6.58% | 0.029 | 0.029 | 0% | 4.0 | 4.1 | -2.44% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 15.4 | 15.2 | 1.32% | 0.026 | 0.029 | -10.34% | 4.4 | 4.1 | 7.32% |
| 4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 18.2 | 15.2 | 19.74% | 0.031 | 0.029 | 6.9% | 4.9 | 4.1 | 19.51% |
| 5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.8 | 15.2 | 17.11% | 0.026 | 0.029 | -10.34% | 5.2 | 4.1 | 26.83% |
| 1-2月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.2 | 14.1 | 0.71% | 0.035 | 0.029 | 20.69% | 4.1 | 3.5 | 17.14% |
| 1-3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.8 | 14.0 | 5.71% | 0.032 | 0.029 | 10.34% | 4.2 | 3.6 | 16.67% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 15.9 | 14.5 | 9.66% | 0.032 | 0.027 | 18.52% | 4.4 | 3.8 | 15.79% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 16.8 | 15.2 | 10.53% | 0.030 | 0.029 | 3.45% | 4.5 | 4.1 | 9.76% |

|  |
| --- |
| 表5 南刘庄水质情况 |
| **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 1月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | -1.0 | 17.0 | - | 0.027 | 0.030 | -10% | 3.6 | 3.9 | -7.69% |
| 2月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.0 | 17.0 | -17.65% | 0.043 | 0.049 | -12.24% | 3.6 | 3.4 | 5.88% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 18.0 | 18.5 | -2.7% | 0.040 | 0.054 | -25.93% | 4.6 | 5.0 | -8% |
| 4月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 25.0 | 18.0 | 38.89% | 0.039 | 0.041 | -4.88% | 5.6 | 6.0 | -6.67% |
| 5月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 25.0 | 20.0 | 25% | -1.000 | 0.050 | - | -1.0 | 5.9 | - |
| 1-2月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.0 | 17.0 | -17.65% | 0.035 | 0.040 | -12.5% | 3.6 | 3.6 | 0% |
| 1-3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 16.0 | 17.5 | -8.57% | 0.037 | 0.044 | -15.91% | 3.9 | 4.1 | -4.88% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 19.0 | 17.6 | 7.95% | 0.037 | 0.044 | -15.91% | 4.4 | 4.6 | -4.35% |
| 1-5月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 22.0 | 18.1 | 21.55% | 0.037 | 0.045 | - | 4.4 | 4.8 | - |

|  |
| --- |
| 表6 采蒲台水质情况 |
| **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 1月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 19.0 | 16.0 | 18.75% | 0.015 | 0.030 | -50% | 5.5 | 5.7 | -3.51% |
| 2月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 20.0 | 15.0 | 33.33% | 0.015 | 0.020 | -25% | 4.6 | 4.0 | 15% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 19.0 | 13.0 | 46.15% | 0.017 | 0.010 | 70% | 5.2 | 3.1 | 67.74% |
| 4月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 14.0 | 13.0 | 7.69% | 0.017 | 0.005 | 240% | 5.3 | 3.1 | 70.97% |
| 5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 19.5 | 20.0 | -2.5% | -1.000 | 0.019 | - | -1.0 | 4.9 | - |
| 1-2月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 19.5 | 15.5 | 25.81% | 0.015 | 0.025 | -40% | 5.0 | 4.8 | 4.17% |
| 1-3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 19.3 | 14.7 | 31.29% | 0.016 | 0.020 | -20% | 5.1 | 4.3 | 18.6% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 18.0 | 14.2 | 26.76% | 0.016 | 0.016 | 0% | 5.2 | 4.0 | 30% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 18.6 | 15.4 | 20.78% | 0.016 | 0.017 | - | 5.2 | 4.2 | - |

|  |
| --- |
| 表7 圈头水质情况 |
| **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 1月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 17.0 | 18.0 | -5.56% | 0.090 | 0.030 | 200% | 5.0 | 3.9 | 28.21% |
| 2月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 16.0 | 14.0 | 14.29% | 0.028 | 0.038 | -26.32% | 6.0 | 4.0 | 50% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 16.0 | 13.0 | 23.08% | 0.015 | 0.022 | -31.82% | 5.0 | 3.5 | 42.86% |
| 4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 19.0 | 17.0 | 11.76% | 0.018 | 0.020 | -10% | 5.6 | 3.5 | 60% |
| 5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.0 | 19.5 | -12.82% | -1.000 | 0.031 | - | -1.0 | 4.6 | - |
| 1-2月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 16.5 | 16.0 | 3.12% | 0.059 | 0.034 | 73.53% | 5.5 | 4.0 | 37.5% |
| 1-3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 16.3 | 15.0 | 8.67% | 0.044 | 0.030 | 46.67% | 5.3 | 3.8 | 39.47% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.0 | 15.5 | 9.68% | 0.038 | 0.028 | 35.71% | 5.4 | 3.7 | 45.95% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.0 | 16.3 | 4.29% | 0.038 | 0.028 | - | 5.4 | 3.9 | - |

|  |
| --- |
| 表8 烧车淀水质情况 |
| **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 1月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | -1.0 | 10.0 | - | 0.037 | 0.020 | 85% | 2.6 | 2.7 | -3.7% |
| 2月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 10.0 | 8.0 | 25% | 0.021 | 0.030 | -30% | 2.6 | 1.6 | 62.5% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 11.0 | 8.0 | 37.5% | 0.026 | 0.034 | -23.53% | 3.4 | 3.5 | -2.86% |
| 4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 15.0 | 19.0 | -21.05% | 0.025 | 0.030 | -16.67% | 3.7 | 5.1 | -27.45% |
| 5月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 12.0 | 15.0 | -20% | -1.000 | 0.021 | - | -1.0 | 4.0 | - |
| 1-2月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 10.0 | 9.0 | 11.11% | 0.029 | 0.025 | 16% | 2.6 | 2.2 | 18.18% |
| 1-3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 10.5 | 8.7 | 20.69% | 0.028 | 0.028 | 0% | 2.9 | 2.6 | 11.54% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 12.0 | 11.2 | 7.14% | 0.027 | 0.028 | -3.57% | 3.1 | 3.2 | -3.12% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 12.0 | 12.0 | 0% | 0.027 | 0.027 | - | 3.1 | 3.4 | - |

|  |
| --- |
| 表9 光淀张庄水质情况 |
| **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 1月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | -1.0 | 13.0 | - | 0.028 | 0.020 | 40% | 3.6 | 3.4 | 5.88% |
| 2月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 16.0 | 16.0 | 0% | 0.036 | 0.040 | -10% | 4.1 | 3.2 | 28.12% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.0 | 14.5 | -3.45% | 0.024 | 0.032 | -25% | 4.9 | 4.3 | 13.95% |
| 4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 19.0 | 17.0 | 11.76% | 0.027 | 0.031 | -12.9% | 5.4 | 6.0 | -10% |
| 5月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 17.5 | 19.0 | -7.89% | -1.000 | 0.034 | - | -1.0 | 6.8 | - |
| 1-2月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 16.0 | 14.5 | 10.34% | 0.032 | 0.030 | 6.67% | 3.8 | 3.3 | 15.15% |
| 1-3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 15.0 | 14.5 | 3.45% | 0.029 | 0.031 | -6.45% | 4.2 | 3.6 | 16.67% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 16.3 | 15.1 | 7.95% | 0.029 | 0.031 | -6.45% | 4.5 | 4.2 | 7.14% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 16.9 | 15.9 | 6.29% | 0.029 | 0.031 | - | 4.5 | 4.7 | - |

|  |
| --- |
| 表10 鸪丁淀水质情况 |
| **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 1月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 12.5 | 13.0 | -3.85% | 0.030 | 0.020 | 50% | 3.3 | 3.4 | -2.94% |
| 2月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.0 | 16.5 | -15.15% | 0.030 | 0.030 | 0% | 3.6 | 3.5 | 2.86% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.0 | 16.0 | -12.5% | 0.040 | 0.040 | 0% | 4.0 | 4.2 | -4.76% |
| 4月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 17.0 | 11.5 | 47.83% | 0.050 | 0.010 | 400% | 4.5 | 3.6 | 25% |
| 5月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 17.0 | 19.8 | -14.14% | 0.037 | 0.040 | -7.5% | 5.4 | 5.5 | -1.82% |
| 1-2月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 13.2 | 14.8 | -10.81% | 0.030 | 0.025 | 20% | 3.4 | 3.4 | 0% |
| 1-3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 13.5 | 15.2 | -11.18% | 0.033 | 0.030 | 10% | 3.6 | 3.7 | -2.7% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 14.4 | 14.2 | 1.41% | 0.038 | 0.025 | 52% | 3.8 | 3.7 | 2.7% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 15.5 | 15.4 | 0.65% | 0.037 | 0.028 | 32.14% | 4.5 | 4.0 | 12.5% |

|  |
| --- |
| 表11 枣林庄水质情况 |
| **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 1月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | -1.0 | 14.0 | - | 0.020 | 0.020 | 0% | 4.4 | 3.2 | 37.5% |
| 2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 12.0 | 14.0 | -14.29% | 0.020 | 0.020 | 0% | 3.4 | 3.6 | -5.56% |
| 3月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 12.0 | 13.0 | -7.69% | 0.020 | 0.020 | 0% | 3.6 | 3.8 | -5.26% |
| 4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 18.0 | 19.5 | -7.69% | 0.030 | 0.030 | 0% | 4.4 | 5.0 | -12% |
| 5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 15.0 | 20.0 | -25% | 0.010 | 0.030 | -66.67% | 4.4 | 5.7 | -22.81% |
| 1-2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 12.0 | 14.0 | -14.29% | 0.020 | 0.020 | 0% | 3.9 | 3.4 | 14.71% |
| 1-3月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 12.0 | 13.7 | -12.41% | 0.020 | 0.020 | 0% | 3.8 | 3.5 | 8.57% |
| 1-4月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 14.0 | 15.1 | -7.28% | 0.022 | 0.022 | 0% | 4.0 | 3.9 | 2.56% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.5 | 16.1 | -9.94% | 0.017 | 0.024 | -29.17% | 4.1 | 4.3 | -4.65% |

|  |
| --- |
| 表12 端村水质情况 |
| **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 1月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | -1.0 | 16.5 | - | 0.085 | 0.030 | 183.33% | 5.6 | 3.4 | 64.71% |
| 2月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 12.0 | 8.0 | 50% | 0.040 | 0.030 | 33.33% | 3.9 | 2.6 | 50% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 19.0 | 13.5 | 40.74% | 0.030 | 0.030 | 0% | 4.4 | 3.4 | 29.41% |
| 4月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 19.0 | 12.0 | 58.33% | 0.040 | 0.010 | 300% | 4.8 | 3.3 | 45.45% |
| 5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 19.0 | 12.5 | 52% | 0.030 | 0.040 | -25% | 5.8 | 3.8 | 52.63% |
| 1-2月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 12.0 | 12.2 | -1.64% | 0.062 | 0.030 | 106.67% | 4.8 | 3.0 | 60% |
| 1-3月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 15.5 | 12.7 | 22.05% | 0.052 | 0.030 | 73.33% | 4.6 | 3.1 | 48.39% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 16.7 | 12.5 | 33.6% | 0.049 | 0.025 | 96% | 4.7 | 3.2 | 46.88% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.8 | 12.5 | 42.4% | 0.041 | 0.028 | 46.43% | 5.2 | 3.3 | 57.58% |

|  |
| --- |
| 表13 入淀口（平王）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 平王 | 1月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 10.7 | 11.0 | -2.73% | 0.030 | 0.020 | 50% | 2.6 | 2.7 | -3.7% |
| 2月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 12.3 | 10.0 | 23% | 0.033 | 0.020 | 65% | 3.3 | 3.0 | 10% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.3 | 12.3 | 16.26% | 0.047 | 0.033 | 42.42% | 3.9 | 3.1 | 25.81% |
| 4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 12.3 | 13.7 | -10.22% | 0.037 | 0.030 | 23.33% | 3.2 | 3.8 | -15.79% |
| 5月 | - | Ⅲ类 | - | 12.7 | - | - | 0.040 | - | - | 3.4 | - |
| 1-2月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 11.5 | 10.5 | 9.52% | 0.032 | 0.020 | 60% | 3.0 | 2.8 | 7.14% |
| 1-3月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 12.4 | 11.1 | 11.71% | 0.037 | 0.024 | 54.17% | 3.3 | 2.9 | 13.79% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 12.4 | 11.8 | 5.08% | 0.037 | 0.026 | 42.31% | 3.2 | 3.2 | 0% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 12.4 | 11.9 | - | 0.037 | 0.029 | - | 3.2 | 3.2 | - |

|  |
| --- |
| 表14 入淀口（任庄）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 任庄 | 1月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 6.5 | 8.5 | -23.53% | 0.048 | 0.055 | -12.73% | 2.3 | 3.1 | -25.81% |
| 2月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 7.2 | 7.9 | -8.86% | 0.054 | 0.072 | -25% | 2.5 | 2.8 | -10.71% |
| 3月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 7.6 | 10.2 | -25.49% | 0.051 | 0.076 | -32.89% | 2.9 | 3.1 | -6.45% |
| 4月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 11.2 | 9.0 | 24.44% | 0.049 | 0.054 | -9.26% | 3.3 | 2.6 | 26.92% |
| 5月 | - | Ⅳ类 | - | 10.6 | - | - | 0.071 | - | - | 3.0 | - |
| 1-2月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 6.8 | 8.2 | -17.07% | 0.051 | 0.064 | -20.31% | 2.4 | 3.0 | -20% |
| 1-3月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 7.1 | 8.9 | -20.22% | 0.051 | 0.068 | -25% | 2.6 | 3.0 | -13.33% |
| 1-4月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 8.1 | 8.9 | -8.99% | 0.050 | 0.064 | -21.88% | 2.8 | 2.9 | -3.45% |
| 1-5月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 8.1 | 9.2 | - | 0.050 | 0.066 | - | 2.8 | 2.9 | - |

|  |
| --- |
| 表15 入淀口（安州）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 安州 | 1月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 12.0 | 18.0 | -33.33% | 0.034 | 0.057 | -40.35% | 2.6 | 3.6 | -27.78% |
| 2月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 11.0 | 22.5 | -51.11% | 0.040 | 0.057 | -29.82% | 2.8 | 3.2 | -12.5% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 16.0 | 14.0 | 14.29% | 0.043 | 0.053 | -18.87% | 3.3 | 3.3 | 0% |
| 4月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 29.0 | 16.0 | 81.25% | 0.031 | 0.042 | -26.19% | 3.5 | 3.3 | 6.06% |
| 5月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 19.0 | 14.0 | 35.71% | -1.000 | 0.056 | - | -1.0 | 3.4 | - |
| 1-2月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 11.5 | 20.2 | -43.07% | 0.037 | 0.057 | -35.09% | 2.7 | 3.4 | -20.59% |
| 1-3月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 13.0 | 18.2 | -28.57% | 0.039 | 0.056 | -30.36% | 2.9 | 3.4 | -14.71% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 17.0 | 17.6 | -3.41% | 0.037 | 0.052 | -28.85% | 3.0 | 3.4 | -11.76% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 17.9 | 16.9 | 5.92% | 0.037 | 0.053 | - | 3.0 | 3.4 | - |

|  |
| --- |
| 表16 入淀口（思乡桥）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 思乡桥 | 1月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 14.5 | 8.0 | 81.25% | 0.030 | 0.020 | 50% | 4.3 | 2.7 | 59.26% |
| 2月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 14.0 | 9.0 | 55.56% | 0.060 | 0.030 | 100% | 3.5 | 2.6 | 34.62% |
| 3月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 23.0 | 10.0 | 130% | 0.020 | 0.040 | -50% | 6.3 | 3.0 | 110% |
| 4月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 20.0 | 13.0 | 53.85% | 0.090 | 0.030 | 200% | 5.8 | 3.4 | 70.59% |
| 5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 16.0 | 13.0 | 23.08% | 0.050 | 0.040 | 25% | 3.7 | 3.9 | -5.13% |
| 1-2月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 14.2 | 8.5 | 67.06% | 0.045 | 0.025 | 80% | 3.9 | 2.6 | 50% |
| 1-3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.2 | 9.0 | 91.11% | 0.037 | 0.030 | 23.33% | 4.7 | 2.8 | 67.86% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.9 | 10.0 | 79% | 0.050 | 0.030 | 66.67% | 5.0 | 2.9 | 72.41% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.1 | 10.6 | 61.32% | 0.050 | 0.032 | 56.25% | 4.4 | 3.1 | 41.94% |

|  |
| --- |
| 表17 入淀口（马庄）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 马庄 | 1月 |  | Ⅲ类 | -1.0 | 9.0 | - | -1.000 | 0.020 | - | -1.0 | 3.5 | - |
| 2月 |  |  | -1.0 | -1.0 | - | -1.000 | -1.000 | - | -1.0 | -1.0 | - |
| 3月 |  |  | -1.0 | -1.0 | - | -1.000 | -1.000 | - | -1.0 | -1.0 | - |
| 4月 |  |  | -1.0 | -1.0 | - | -1.000 | -1.000 | - | -1.0 | -1.0 | - |
| 5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 16.0 | 14.0 | 14.29% | 0.040 | 0.040 | 0% | 4.3 | 4.0 | 7.5% |
| 1-2月 |  | Ⅲ类 | -1.0 | 9.0 | - | -1.000 | 0.020 | - | -1.0 | 3.5 | - |
| 1-3月 |  | Ⅲ类 | -1.0 | 9.0 | - | -1.000 | 0.020 | - | -1.0 | 3.5 | - |
| 1-4月 |  | Ⅲ类 | -1.0 | 9.0 | - | -1.000 | 0.020 | - | -1.0 | 3.5 | - |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 16.0 | 11.5 | 39.13% | 0.040 | 0.030 | 33.33% | 4.3 | 3.8 | 13.16% |

|  |
| --- |
| 表18 入淀口（北青）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 北青 | 1月 |  |  | -1.0 | -1.0 | - | -1.000 | -1.000 | - | -1.0 | -1.0 | - |
| 2月 |  |  | -1.0 | -1.0 | - | -1.000 | -1.000 | - | -1.0 | -1.0 | - |
| 3月 |  |  | -1.0 | -1.0 | - | -1.000 | -1.000 | - | -1.0 | -1.0 | - |
| 4月 |  |  | -1.0 | -1.0 | - | -1.000 | -1.000 | - | -1.0 | -1.0 | - |
| 5月 |  |  | -1.0 | -1.0 | - | -1.000 | -1.000 | - | -1.0 | -1.0 | - |
| 1-2月 |  |  | -1.0 | -1.0 | - | -1.000 | -1.000 | - | -1.0 | -1.0 | - |
| 1-3月 |  |  | -1.0 | -1.0 | - | -1.000 | -1.000 | - | -1.0 | -1.0 | - |
| 1-4月 |  |  | -1.0 | -1.0 | - | -1.000 | -1.000 | - | -1.0 | -1.0 | - |
| 1-5月 |  |  | -1.0 | -1.0 | - | -1.000 | -1.000 | - | -1.0 | -1.0 | - |

|  |
| --- |
| 表19 流域河流（大沙地）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 大沙地 | 1月 | Ⅰ类 | Ⅲ类 | -1.0 | 6.0 | - | 0.005 | 0.032 | -84.38% | 0.7 | 1.5 | -53.33% |
| 2月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 2.0 | -1.0 | - | 0.006 | 0.020 | -70% | 0.8 | 2.5 | -68% |
| 3月 | Ⅰ类 |  | 15.0 | -1.0 | - | 0.008 | -1.000 | - | 0.8 | -1.0 | - |
| 4月 | Ⅰ类 |  | 5.0 | -1.0 | - | 0.006 | -1.000 | - | 0.9 | -1.0 | - |
| 5月 | - | Ⅲ类 | - | 8.0 | - | - | 0.030 | - | - | 2.0 | - |
| 1-2月 | Ⅰ类 | Ⅲ类 | 2.0 | 6.0 | -66.67% | 0.006 | 0.026 | -76.92% | 0.8 | 2.0 | -60% |
| 1-3月 | Ⅰ类 | Ⅲ类 | 8.5 | 6.0 | 41.67% | 0.006 | 0.026 | -76.92% | 0.8 | 2.0 | -60% |
| 1-4月 | Ⅰ类 | Ⅲ类 | 7.3 | 6.0 | 21.67% | 0.006 | 0.026 | -76.92% | 0.8 | 2.0 | -60% |
| 1-5月 | Ⅰ类 | Ⅲ类 | 7.3 | 7.0 | - | 0.006 | 0.027 | - | 0.8 | 2.0 | - |

|  |
| --- |
| 表20 流域河流（紫荆关）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 紫荆关 | 1月 |  | Ⅱ类 | -1.0 | 5.0 | - | -1.000 | 0.020 | - | -1.0 | 1.1 | - |
| 2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 2.0 | 5.0 | -60% | 0.020 | 0.020 | 0% | 0.8 | 1.1 | -27.27% |
| 3月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 2.0 | 5.0 | -60% | 0.020 | 0.020 | 0% | 0.8 | 1.1 | -27.27% |
| 4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 6.0 | 6.0 | 0% | 0.050 | 0.030 | 66.67% | 1.8 | 1.8 | 0% |
| 5月 | - | Ⅲ类 | - | 6.0 | - | - | 0.030 | - | - | 1.8 | - |
| 1-2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 2.0 | 5.0 | -60% | 0.020 | 0.020 | 0% | 0.8 | 1.1 | -27.27% |
| 1-3月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 2.0 | 5.0 | -60% | 0.020 | 0.020 | 0% | 0.8 | 1.1 | -27.27% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 3.3 | 5.2 | -36.54% | 0.030 | 0.022 | 36.36% | 1.1 | 1.3 | -15.38% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 3.3 | 5.4 | - | 0.030 | 0.024 | - | 1.1 | 1.4 | - |

|  |
| --- |
| 表21 流域河流（膳马庙村北）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 膳马庙村北 | 1月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | -1.0 | 15.0 | - | 0.053 | 0.067 | -20.9% | 2.9 | 3.8 | -23.68% |
| 2月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 14.0 | -1.0 | - | 0.061 | 0.068 | -10.29% | 3.3 | 3.3 | 0% |
| 3月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 17.0 | -1.0 | - | 0.058 | 0.067 | -13.43% | 4.1 | 3.3 | 24.24% |
| 4月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 15.0 | 10.0 | 50% | 0.041 | 0.080 | -48.75% | 3.5 | 4.0 | -12.5% |
| 5月 | - | Ⅳ类 | - | -1.0 | - | - | 0.074 | - | - | 4.3 | - |
| 1-2月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 14.0 | 15.0 | -6.67% | 0.057 | 0.068 | -16.18% | 3.1 | 3.6 | -13.89% |
| 1-3月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 15.5 | 15.0 | 3.33% | 0.057 | 0.067 | -14.93% | 3.4 | 3.5 | -2.86% |
| 1-4月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 15.3 | 12.5 | 22.4% | 0.053 | 0.070 | -24.29% | 3.4 | 3.6 | -5.56% |
| 1-5月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 15.3 | 12.5 | - | 0.053 | 0.071 | - | 3.4 | 3.7 | - |

|  |
| --- |
| 表22 流域河流（东马营）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 东马营 | 1月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 8.0 | 11.0 | -27.27% | 0.020 | 0.030 | -33.33% | 2.6 | 2.2 | 18.18% |
| 2月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 15.5 | -1.0 | - | 0.050 | 0.050 | 0% | 4.3 | 3.5 | 22.86% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 15.5 | -1.0 | - | 0.050 | 0.060 | -16.67% | 4.3 | 3.0 | 43.33% |
| 4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 11.8 | 17.0 | -30.59% | 0.030 | 0.050 | -40% | 3.0 | 4.5 | -33.33% |
| 5月 | - | Ⅲ类 | - | -1.0 | - | - | 0.030 | - | - | 3.8 | - |
| 1-2月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 11.8 | 11.0 | 7.27% | 0.035 | 0.040 | -12.5% | 3.4 | 2.8 | 21.43% |
| 1-3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 13.0 | 11.0 | 18.18% | 0.040 | 0.047 | -14.89% | 3.7 | 2.9 | 27.59% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 12.7 | 14.0 | -9.29% | 0.038 | 0.048 | -20.83% | 3.6 | 3.3 | 9.09% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 12.7 | 14.0 | - | 0.038 | 0.044 | - | 3.6 | 3.4 | - |

|  |
| --- |
| 表23 流域河流（新盖房）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 新盖房 | 1月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 9.0 | 8.0 | 12.5% | 0.030 | 0.030 | 0% | 2.5 | 2.3 | 8.7% |
| 2月 | Ⅲ类 |  | 15.0 | -1.0 | - | 0.040 | -1.000 | - | 3.7 | -1.0 | - |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 15.0 | -1.0 | - | 0.040 | 0.030 | 33.33% | 3.7 | 3.2 | 15.62% |
| 4月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 11.0 | 10.0 | 10% | 0.058 | 0.030 | 93.33% | 3.0 | 3.1 | -3.23% |
| 5月 | - | Ⅲ类 | - | -1.0 | - | - | 0.040 | - | - | 3.0 | - |
| 1-2月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 12.0 | 8.0 | 50% | 0.035 | 0.030 | 16.67% | 3.1 | 2.3 | 34.78% |
| 1-3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 13.0 | 8.0 | 62.5% | 0.037 | 0.030 | 23.33% | 3.3 | 2.8 | 17.86% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 12.5 | 9.0 | 38.89% | 0.042 | 0.030 | 40% | 3.2 | 2.9 | 10.34% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 12.5 | 9.0 | - | 0.042 | 0.032 | - | 3.2 | 2.9 | - |

|  |
| --- |
| 表24 流域河流（王林口）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 王林口 | 1月 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | 5.0 | 5.0 | 0% | 0.060 | 0.020 | 200% | 1.5 | 1.3 | 15.38% |
| 2月 | Ⅳ类 |  | 6.0 | -1.0 | - | 0.100 | -1.000 | - | 1.6 | -1.0 | - |
| 3月 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | 6.0 | 7.0 | -14.29% | 0.100 | 0.020 | 400% | 1.6 | 1.6 | 0% |
| 4月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 7.0 | 12.0 | -41.67% | 0.050 | 0.020 | 150% | 1.6 | 1.7 | -5.88% |
| 5月 | - | Ⅲ类 | - | 7.0 | - | - | 0.050 | - | - | 1.8 | - |
| 1-2月 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | 5.5 | 5.0 | 10% | 0.080 | 0.020 | 300% | 1.6 | 1.3 | 23.08% |
| 1-3月 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | 5.7 | 6.0 | -5% | 0.087 | 0.020 | 335% | 1.6 | 1.4 | 14.29% |
| 1-4月 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | 6.0 | 8.0 | -25% | 0.078 | 0.020 | 290% | 1.6 | 1.5 | 6.67% |
| 1-5月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 6.0 | 7.8 | - | 0.078 | 0.028 | - | 1.6 | 1.6 | - |

|  |
| --- |
| 表25 流域河流（南疃村）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 南疃村 | 1月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 16.5 | 8.0 | 106.25% | 0.080 | 0.030 | 166.67% | 4.0 | 2.1 | 90.48% |
| 2月 | Ⅲ类 |  | 12.0 | -1.0 | - | 0.030 | -1.000 | - | 3.1 | -1.0 | - |
| 3月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 14.0 | 7.0 | 100% | 0.020 | 0.030 | -33.33% | 4.0 | 2.2 | 81.82% |
| 4月 | Ⅳ类 |  | 15.0 | -1.0 | - | 0.080 | -1.000 | - | 4.4 | -1.0 | - |
| 5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.0 | 14.0 | 0% | 0.025 | 0.030 | -16.67% | 4.3 | 4.4 | -2.27% |
| 1-2月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 14.2 | 8.0 | 77.5% | 0.055 | 0.030 | 83.33% | 3.6 | 2.1 | 71.43% |
| 1-3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.2 | 7.5 | 89.33% | 0.043 | 0.030 | 43.33% | 3.7 | 2.2 | 68.18% |
| 1-4月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 14.4 | 7.5 | 92% | 0.052 | 0.030 | 73.33% | 3.9 | 2.2 | 77.27% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.2 | 9.7 | 46.39% | 0.041 | 0.030 | 36.67% | 4.1 | 2.9 | 41.38% |

|  |
| --- |
| 表26 流域河流（西新庄）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 西新庄 | 1月 |  |  | -1.0 | -1.0 | - | -1.000 | -1.000 | - | -1.0 | -1.0 | - |
| 2月 |  |  | -1.0 | -1.0 | - | -1.000 | -1.000 | - | -1.0 | -1.0 | - |
| 3月 |  |  | -1.0 | -1.0 | - | -1.000 | -1.000 | - | -1.0 | -1.0 | - |
| 4月 |  |  | -1.0 | -1.0 | - | -1.000 | -1.000 | - | -1.0 | -1.0 | - |
| 5月 |  |  | -1.0 | -1.0 | - | -1.000 | -1.000 | - | -1.0 | -1.0 | - |
| 1-2月 |  |  | -1.0 | -1.0 | - | -1.000 | -1.000 | - | -1.0 | -1.0 | - |
| 1-3月 |  |  | -1.0 | -1.0 | - | -1.000 | -1.000 | - | -1.0 | -1.0 | - |
| 1-4月 |  |  | -1.0 | -1.0 | - | -1.000 | -1.000 | - | -1.0 | -1.0 | - |
| 1-5月 |  |  | -1.0 | -1.0 | - | -1.000 | -1.000 | - | -1.0 | -1.0 | - |

|  |
| --- |
| 表27 流域河流（北河店）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 北河店 | 1月 | Ⅰ类 | Ⅲ类 | -1.0 | 16.0 | - | 0.007 | 0.010 | -30% | 1.9 | 1.3 | 46.15% |
| 2月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 7.0 | 6.0 | 16.67% | 0.012 | 0.005 | 140% | 2.1 | 1.3 | 61.54% |
| 3月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 11.0 | -1.0 | - | 0.012 | 0.012 | 0% | 2.3 | 1.9 | 21.05% |
| 4月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 8.5 | 7.5 | 13.33% | 0.010 | 0.006 | 66.67% | 1.8 | 1.9 | -5.26% |
| 5月 | - | Ⅰ类 | - | -1.0 | - | - | 0.007 | - | - | 1.7 | - |
| 1-2月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 7.0 | 11.0 | -36.36% | 0.010 | 0.008 | 25% | 2.0 | 1.3 | 53.85% |
| 1-3月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 9.0 | 11.0 | -18.18% | 0.010 | 0.009 | 11.11% | 2.1 | 1.5 | 40% |
| 1-4月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 8.8 | 9.8 | -10.2% | 0.010 | 0.008 | 25% | 2.0 | 1.6 | 25% |
| 1-5月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 8.8 | 9.8 | - | 0.010 | 0.008 | - | 2.0 | 1.6 | - |

|  |
| --- |
| 表28 流域河流（白合）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 白合 | 1月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | -1.0 | 4.0 | - | 0.021 | 0.016 | 31.25% | 0.5 | 0.7 | -28.57% |
| 2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 4.0 | -1.0 | - | 0.021 | 0.019 | 10.53% | 0.7 | 0.6 | 16.67% |
| 3月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 6.0 | -1.0 | - | 0.020 | 0.020 | 0% | 1.1 | 1.4 | -21.43% |
| 4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 6.0 | 8.0 | -25% | 0.020 | 0.016 | 25% | 1.2 | 1.3 | -7.69% |
| 5月 | - | Ⅱ类 | - | -1.0 | - | - | 0.018 | - | - | 1.1 | - |
| 1-2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 4.0 | 4.0 | 0% | 0.021 | 0.018 | 16.67% | 0.6 | 0.6 | 0% |
| 1-3月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 5.0 | 4.0 | 25% | 0.021 | 0.018 | 16.67% | 0.8 | 0.9 | -11.11% |
| 1-4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 5.3 | 6.0 | -11.67% | 0.020 | 0.018 | 11.11% | 0.9 | 1.0 | -10% |
| 1-5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 5.3 | 6.0 | - | 0.020 | 0.018 | - | 0.9 | 1.0 | - |

|  |
| --- |
| 表29 流域河流（北大冉村）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 北大冉村 | 1月 | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | 11.6 | 14.0 | -17.14% | 0.061 | 0.074 | -17.57% | 3.9 | 3.8 | 2.63% |
| 2月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 15.8 | 12.9 | 22.48% | 0.068 | 0.082 | -17.07% | 4.3 | 4.5 | -4.44% |
| 3月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 14.2 | 16.7 | -14.97% | 0.076 | 0.086 | -11.63% | 4.8 | 5.2 | -7.69% |
| 4月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 12.2 | 15.9 | -23.27% | 0.080 | 0.093 | -13.98% | 4.3 | 5.5 | -21.82% |
| 5月 | - | Ⅳ类 | - | 16.4 | - | - | 0.095 | - | - | 4.8 | - |
| 1-2月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 13.7 | 13.4 | 2.24% | 0.064 | 0.078 | -17.95% | 4.1 | 4.2 | -2.38% |
| 1-3月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 13.9 | 14.5 | -4.14% | 0.068 | 0.081 | -16.05% | 4.3 | 4.5 | -4.44% |
| 1-4月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 13.4 | 14.9 | -10.07% | 0.071 | 0.084 | -15.48% | 4.3 | 4.8 | -10.42% |
| 1-5月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 13.4 | 15.2 | - | 0.071 | 0.086 | - | 4.3 | 4.8 | - |

|  |
| --- |
| 表30 流域河流（褚庄村南）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 褚庄村南 | 1月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 13.1 | 14.7 | -10.88% | 0.021 | 0.043 | -51.16% | 3.1 | 4.5 | -31.11% |
| 2月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 12.1 | 14.9 | -18.79% | 0.027 | 0.058 | -53.45% | 4.4 | 4.4 | 0% |
| 3月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 14.4 | 18.5 | -22.16% | 0.041 | 0.081 | -49.38% | 4.4 | 5.0 | -12% |
| 4月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 16.5 | 18.8 | -12.23% | 0.058 | 0.090 | -35.56% | 4.4 | 5.8 | -24.14% |
| 5月 | - | Ⅳ类 | - | 19.8 | - | - | 0.076 | - | - | 6.0 | - |
| 1-2月 | Ⅱ类 | Ⅳ类 | 12.6 | 14.8 | -14.86% | 0.024 | 0.050 | -52% | 3.8 | 4.4 | -13.64% |
| 1-3月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 13.2 | 16.0 | -17.5% | 0.030 | 0.061 | -50.82% | 4.0 | 4.6 | -13.04% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 14.0 | 16.7 | -16.17% | 0.037 | 0.068 | -45.59% | 4.1 | 4.9 | -16.33% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 14.0 | 17.3 | - | 0.037 | 0.070 | - | 4.1 | 5.1 | - |

|  |
| --- |
| 表31 流域河流（大石峪村）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 大石峪村 | 1月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 3.7 | 6.6 | -43.94% | 0.042 | 0.051 | -17.65% | 1.1 | 1.2 | -8.33% |
| 2月 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | 9.3 | 4.4 | 111.36% | 0.058 | 0.024 | 141.67% | 1.3 | 1.3 | 0% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 12.2 | 8.0 | 52.5% | 0.043 | 0.018 | 138.89% | 1.7 | 1.8 | -5.56% |
| 4月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 14.5 | 16.9 | -14.2% | 0.050 | 0.067 | -25.37% | 2.7 | 2.5 | 8% |
| 5月 | - | Ⅳ类 | - | 14.1 | - | - | 0.052 | - | - | 2.2 | - |
| 1-2月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 6.5 | 5.5 | 18.18% | 0.050 | 0.038 | 31.58% | 1.2 | 1.2 | 0% |
| 1-3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 8.4 | 6.3 | 33.33% | 0.048 | 0.031 | 54.84% | 1.4 | 1.4 | 0% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 9.9 | 9.0 | 10% | 0.048 | 0.040 | 20% | 1.7 | 1.7 | 0% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 9.9 | 10.0 | - | 0.048 | 0.042 | - | 1.7 | 1.8 | - |

|  |
| --- |
| 表32 流域河流（斗门村北大桥）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 斗门村北大桥 | 1月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.2 | 6.9 | 105.8% | 0.028 | 0.029 | -3.45% | 4.1 | 3.2 | 28.12% |
| 2月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 12.4 | 5.7 | 117.54% | 0.036 | 0.015 | 140% | 3.7 | 3.2 | 15.62% |
| 3月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 14.1 | 10.5 | 34.29% | 0.068 | 0.057 | 19.3% | 4.6 | 4.1 | 12.2% |
| 4月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 18.4 | 15.1 | 21.85% | 0.046 | 0.065 | -29.23% | 4.0 | 4.5 | -11.11% |
| 5月 | - | Ⅳ类 | - | 13.5 | - | - | 0.051 | - | - | 4.3 | - |
| 1-2月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 13.3 | 6.3 | 111.11% | 0.032 | 0.022 | 45.45% | 3.9 | 3.2 | 21.88% |
| 1-3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 13.6 | 7.7 | 76.62% | 0.044 | 0.034 | 29.41% | 4.1 | 3.5 | 17.14% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.8 | 9.6 | 54.17% | 0.044 | 0.042 | 4.76% | 4.1 | 3.8 | 7.89% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.8 | 10.3 | - | 0.044 | 0.043 | - | 4.1 | 3.9 | - |

|  |
| --- |
| 表33 流域河流（兑坎庄）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 兑坎庄 | 1月 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | 12.8 | 9.4 | 36.17% | 0.023 | 0.014 | 64.29% | 2.8 | 2.4 | 16.67% |
| 2月 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | 16.0 | 8.4 | 90.48% | 0.031 | 0.016 | 93.75% | 3.3 | 2.4 | 37.5% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 16.8 | 12.2 | 37.7% | 0.014 | 0.012 | 16.67% | 4.0 | 2.8 | 42.86% |
| 4月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 13.2 | 12.3 | 7.32% | 0.042 | 0.021 | 100% | 2.4 | 2.6 | -7.69% |
| 5月 | - | Ⅱ类 | - | 11.3 | - | - | 0.022 | - | - | 2.8 | - |
| 1-2月 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | 14.4 | 8.9 | 61.8% | 0.027 | 0.015 | 80% | 3.0 | 2.4 | 25% |
| 1-3月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 15.2 | 10.0 | 52% | 0.023 | 0.014 | 64.29% | 3.4 | 2.5 | 36% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 14.7 | 10.6 | 38.68% | 0.028 | 0.016 | 75% | 3.1 | 2.6 | 19.23% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 14.7 | 10.7 | - | 0.028 | 0.017 | - | 3.1 | 2.6 | - |

|  |
| --- |
| 表34 流域河流（高岭）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 高岭 | 1月 | Ⅴ类 | Ⅳ类 | 18.6 | 8.0 | 132.5% | 0.106 | 0.058 | 82.76% | 4.2 | 4.2 | 0% |
| 2月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 13.6 | 9.0 | 51.11% | 0.056 | 0.058 | -3.45% | 3.5 | 4.2 | -16.67% |
| 3月 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 10.6 | 17.1 | -38.01% | 0.060 | 0.139 | -56.83% | 3.9 | 5.1 | -23.53% |
| 4月 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 12.2 | 16.6 | -26.51% | 0.080 | 0.156 | -48.72% | 3.9 | 4.4 | -11.36% |
| 5月 | - | Ⅴ类 | - | 16.8 | - | - | 0.115 | - | - | 4.0 | - |
| 1-2月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 16.1 | 8.5 | 89.41% | 0.081 | 0.058 | 39.66% | 3.8 | 4.2 | -9.52% |
| 1-3月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 14.3 | 11.4 | 25.44% | 0.074 | 0.085 | -12.94% | 3.9 | 4.5 | -13.33% |
| 1-4月 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 13.8 | 12.7 | 8.66% | 0.076 | 0.103 | -26.21% | 3.9 | 4.5 | -13.33% |
| 1-5月 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 13.8 | 13.5 | - | 0.076 | 0.105 | - | 3.9 | 4.4 | - |

|  |
| --- |
| 表35 流域河流（京石高速公路西50米）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 京石高速公路西50米 | 1月 |  | Ⅲ类 | -1.0 | 6.9 | - | -1.000 | 0.027 | - | -1.0 | 3.0 | - |
| 2月 |  | Ⅲ类 | -1.0 | 11.7 | - | -1.000 | 0.029 | - | -1.0 | 3.7 | - |
| 3月 |  | Ⅲ类 | -1.0 | 15.0 | - | -1.000 | 0.032 | - | -1.0 | 3.9 | - |
| 4月 | Ⅲ类 |  | 6.0 | -1.0 | - | 0.043 | -1.000 | - | 3.7 | -1.0 | - |
| 5月 | - |  | - | -1.0 | - | - | -1.000 | - | - | -1.0 | - |
| 1-2月 |  | Ⅲ类 | -1.0 | 9.3 | - | -1.000 | 0.028 | - | -1.0 | 3.4 | - |
| 1-3月 |  | Ⅲ类 | -1.0 | 11.2 | - | -1.000 | 0.029 | - | -1.0 | 3.5 | - |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 6.0 | 11.2 | -46.43% | 0.043 | 0.029 | 48.28% | 3.7 | 3.5 | 5.71% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 6.0 | 11.2 | - | 0.043 | 0.029 | - | 3.7 | 3.5 | - |

|  |
| --- |
| 表36 流域河流（兰沟村）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 兰沟村 | 1月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 12.5 | 11.0 | 13.64% | 0.008 | 0.011 | -27.27% | 4.4 | 4.8 | -8.33% |
| 2月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 14.2 | 7.9 | 79.75% | 0.009 | 0.014 | -35.71% | 3.1 | 4.3 | -27.91% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 15.7 | 11.3 | 38.94% | 0.009 | 0.021 | -57.14% | 4.3 | 3.2 | 34.38% |
| 4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 17.2 | 17.9 | -3.91% | 0.018 | 0.026 | -30.77% | 4.6 | 5.1 | -9.8% |
| 5月 | - | Ⅲ类 | - | 18.3 | - | - | 0.019 | - | - | 4.7 | - |
| 1-2月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 13.4 | 9.4 | 42.55% | 0.008 | 0.012 | -33.33% | 3.8 | 4.6 | -17.39% |
| 1-3月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 14.1 | 10.1 | 39.6% | 0.009 | 0.015 | -40% | 3.9 | 4.1 | -4.88% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.9 | 12.0 | 24.17% | 0.011 | 0.018 | -38.89% | 4.1 | 4.4 | -6.82% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.9 | 13.3 | - | 0.011 | 0.018 | - | 4.1 | 4.4 | - |

|  |
| --- |
| 表37 流域河流（留祥佐）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 留祥佐 | 1月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 11.3 | 7.7 | 46.75% | 0.034 | 0.019 | 78.95% | 3.1 | 2.5 | 24% |
| 2月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 13.3 | 8.3 | 60.24% | 0.050 | 0.019 | 163.16% | 4.4 | 2.5 | 76% |
| 3月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 17.1 | 11.4 | 50% | 0.052 | 0.026 | 100% | 4.7 | 3.2 | 46.88% |
| 4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 15.7 | 11.4 | 37.72% | 0.045 | 0.029 | 55.17% | 3.7 | 2.7 | 37.04% |
| 5月 | - | Ⅲ类 | - | 12.5 | - | - | 0.042 | - | - | 3.2 | - |
| 1-2月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 12.3 | 8.0 | 53.75% | 0.042 | 0.019 | 121.05% | 3.8 | 2.5 | 52% |
| 1-3月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 13.9 | 9.1 | 52.75% | 0.045 | 0.021 | 114.29% | 4.1 | 2.7 | 51.85% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 14.4 | 9.7 | 48.45% | 0.045 | 0.023 | 95.65% | 4.0 | 2.7 | 48.15% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.4 | 10.3 | - | 0.045 | 0.027 | - | 4.0 | 2.8 | - |

|  |
| --- |
| 表38 流域河流（路景）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 路景 | 1月 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | 11.2 | 6.3 | 77.78% | 0.015 | 0.019 | -21.05% | 2.7 | 2.4 | 12.5% |
| 2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 9.0 | 7.9 | 13.92% | 0.019 | 0.019 | 0% | 2.8 | 2.3 | 21.74% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 16.0 | 9.9 | 61.62% | 0.032 | 0.020 | 60% | 4.3 | 2.7 | 59.26% |
| 4月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 12.5 | 6.3 | 98.41% | 0.058 | 0.056 | 3.57% | 2.3 | 2.5 | -8% |
| 5月 | - | Ⅱ类 | - | 9.2 | - | - | 0.019 | - | - | 2.6 | - |
| 1-2月 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | 10.1 | 7.1 | 42.25% | 0.017 | 0.019 | -10.53% | 2.8 | 2.4 | 16.67% |
| 1-3月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 12.1 | 8.0 | 51.25% | 0.022 | 0.019 | 15.79% | 3.3 | 2.5 | 32% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 12.2 | 7.6 | 60.53% | 0.031 | 0.028 | 10.71% | 3.0 | 2.5 | 20% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 12.2 | 7.9 | - | 0.031 | 0.027 | - | 3.0 | 2.5 | - |

|  |
| --- |
| 表39 流域河流（清水河朝阳南大街）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 清水河朝阳南大街 | 1月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 6.0 | 7.2 | -16.67% | 0.020 | 0.005 | 300% | 2.1 | 2.9 | -27.59% |
| 2月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 7.0 | 7.7 | -9.09% | 0.031 | 0.005 | 520% | 2.2 | 3.6 | -38.89% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 10.3 | 10.5 | -1.9% | 0.036 | 0.005 | 620% | 3.4 | 3.2 | 6.25% |
| 4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.6 | 11.6 | -34.48% | 0.020 | 0.005 | 300% | 2.3 | 3.6 | -36.11% |
| 5月 | - | Ⅲ类 | - | 17.0 | - | - | 0.011 | - | - | 4.2 | - |
| 1-2月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 6.5 | 7.4 | -12.16% | 0.026 | 0.005 | 420% | 2.2 | 3.2 | -31.25% |
| 1-3月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 7.8 | 8.5 | -8.24% | 0.029 | 0.005 | 480% | 2.6 | 3.2 | -18.75% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 7.7 | 9.2 | -16.3% | 0.027 | 0.005 | 440% | 2.5 | 3.3 | -24.24% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 7.7 | 10.8 | - | 0.027 | 0.006 | - | 2.5 | 3.5 | - |

|  |
| --- |
| 表40 流域河流（神北村）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 神北村 | 1月 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | 7.4 | 5.1 | 45.1% | 0.043 | 0.010 | 330% | 1.1 | 1.2 | -8.33% |
| 2月 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | 10.0 | 5.1 | 96.08% | 0.028 | 0.005 | 460% | 1.2 | 1.4 | -14.29% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 13.4 | 7.5 | 78.67% | 0.037 | 0.014 | 164.29% | 2.4 | 2.0 | 20% |
| 4月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 11.1 | 11.8 | -5.93% | 0.058 | 0.036 | 61.11% | 3.3 | 2.5 | 32% |
| 5月 | - | Ⅲ类 | - | 10.4 | - | - | 0.040 | - | - | 1.8 | - |
| 1-2月 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | 8.7 | 5.1 | 70.59% | 0.036 | 0.008 | 350% | 1.2 | 1.3 | -7.69% |
| 1-3月 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | 10.3 | 5.9 | 74.58% | 0.036 | 0.010 | 260% | 1.6 | 1.5 | 6.67% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 10.5 | 7.4 | 41.89% | 0.042 | 0.016 | 162.5% | 2.0 | 1.8 | 11.11% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 10.5 | 8.0 | - | 0.042 | 0.021 | - | 2.0 | 1.8 | - |

|  |
| --- |
| 表41 流域河流（市西三环保满路北）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 市西三环保满路北 | 1月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 5.4 | 6.8 | -20.59% | 0.005 | 0.005 | 0% | 1.7 | 2.7 | -37.04% |
| 2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.3 | 7.2 | 1.39% | 0.005 | 0.005 | 0% | 1.7 | 2.8 | -39.29% |
| 3月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 10.6 | 8.9 | 19.1% | 0.016 | 0.005 | 220% | 2.4 | 2.7 | -11.11% |
| 4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 11.4 | 8.8 | 29.55% | 0.010 | 0.005 | 100% | 2.0 | 2.6 | -23.08% |
| 5月 | - | Ⅰ类 | - | 6.8 | - | - | 0.008 | - | - | 2.0 | - |
| 1-2月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 6.4 | 7.0 | -8.57% | 0.005 | 0.005 | 0% | 1.7 | 2.8 | -39.29% |
| 1-3月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 7.8 | 7.6 | 2.63% | 0.009 | 0.005 | 80% | 1.9 | 2.7 | -29.63% |
| 1-4月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 8.7 | 7.9 | 10.13% | 0.009 | 0.005 | 80% | 2.0 | 2.7 | -25.93% |
| 1-5月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 8.7 | 7.7 | - | 0.009 | 0.006 | - | 2.0 | 2.6 | - |

|  |
| --- |
| 表42 流域河流（塔崖驿）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 塔崖驿 | 1月 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | 4.5 | 4.7 | -4.26% | 0.052 | 0.025 | 108% | 1.3 | 1.4 | -7.14% |
| 2月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 5.2 | 5.2 | 0% | 0.048 | 0.025 | 92% | 1.6 | 1.4 | 14.29% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 6.0 | 6.2 | -3.23% | 0.042 | 0.037 | 13.51% | 1.7 | 1.7 | 0% |
| 4月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 8.4 | 5.5 | 52.73% | 0.075 | 0.041 | 82.93% | 1.7 | 1.7 | 0% |
| 5月 | - | Ⅲ类 | - | 7.9 | - | - | 0.033 | - | - | 2.1 | - |
| 1-2月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 4.8 | 5.0 | -4% | 0.050 | 0.025 | 100% | 1.4 | 1.4 | 0% |
| 1-3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 5.2 | 5.4 | -3.7% | 0.047 | 0.029 | 62.07% | 1.5 | 1.5 | 0% |
| 1-4月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 6.0 | 5.4 | 11.11% | 0.054 | 0.032 | 68.75% | 1.6 | 1.6 | 0% |
| 1-5月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 6.0 | 5.9 | - | 0.054 | 0.032 | - | 1.6 | 1.7 | - |

|  |
| --- |
| 表43 流域河流（屯头）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 屯头 | 1月 | Ⅴ类 | Ⅴ类 | 21.7 | 24.7 | -12.15% | 0.127 | 0.107 | 18.69% | 5.9 | 5.8 | 1.72% |
| 2月 | Ⅴ类 | Ⅳ类 | 26.8 | 20.9 | 28.23% | 0.131 | 0.082 | 59.76% | 6.5 | 5.9 | 10.17% |
| 3月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 24.0 | 20.8 | 15.38% | 0.090 | 0.074 | 21.62% | 5.9 | 5.6 | 5.36% |
| 4月 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 22.3 | 27.4 | -18.61% | 0.064 | 0.064 | 0% | 5.8 | 8.4 | -30.95% |
| 5月 | - | Ⅳ类 | - | 15.2 | - | - | 0.070 | - | - | 5.4 | - |
| 1-2月 | Ⅴ类 | Ⅳ类 | 24.2 | 22.8 | 6.14% | 0.129 | 0.094 | 37.23% | 6.2 | 5.8 | 6.9% |
| 1-3月 | Ⅴ类 | Ⅳ类 | 24.2 | 22.1 | 9.5% | 0.116 | 0.088 | 31.82% | 6.1 | 5.8 | 5.17% |
| 1-4月 | Ⅴ类 | Ⅳ类 | 23.7 | 23.4 | 1.28% | 0.103 | 0.082 | 25.61% | 6.0 | 6.4 | -6.25% |
| 1-5月 | Ⅴ类 | Ⅳ类 | 23.7 | 21.8 | - | 0.103 | 0.079 | - | 6.0 | 6.2 | - |

|  |
| --- |
| 表44 流域河流（王御史庄）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 王御史庄 | 1月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 6.5 | 6.5 | 0% | 0.040 | 0.040 | 0% | 3.4 | 2.2 | 54.55% |
| 2月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 9.4 | 7.7 | 22.08% | 0.054 | 0.049 | 10.2% | 2.6 | 2.5 | 4% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 9.8 | 15.6 | -37.18% | 0.039 | 0.061 | -36.07% | 3.1 | 3.5 | -11.43% |
| 4月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 9.8 | 17.3 | -43.35% | 0.039 | 0.053 | -26.42% | 3.6 | 4.0 | -10% |
| 5月 | - | Ⅲ类 | - | 12.9 | - | - | 0.041 | - | - | 3.7 | - |
| 1-2月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 8.0 | 7.1 | 12.68% | 0.047 | 0.044 | 6.82% | 3.0 | 2.4 | 25% |
| 1-3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 8.6 | 9.9 | -13.13% | 0.044 | 0.050 | -12% | 3.0 | 2.7 | 11.11% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 8.9 | 11.8 | -24.58% | 0.043 | 0.051 | -15.69% | 3.2 | 3.0 | 6.67% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 8.9 | 12.0 | - | 0.043 | 0.049 | - | 3.2 | 3.2 | - |

|  |
| --- |
| 表45 流域河流（五女集）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 五女集 | 1月 |  | Ⅱ类 | -1.0 | 5.5 | - | -1.000 | 0.005 | - | -1.0 | 2.4 | - |
| 2月 |  | Ⅱ类 | -1.0 | 4.3 | - | -1.000 | 0.020 | - | -1.0 | 2.3 | - |
| 3月 |  | Ⅱ类 | -1.0 | 9.3 | - | -1.000 | 0.010 | - | -1.0 | 2.5 | - |
| 4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 8.8 | 5.7 | 54.39% | 0.024 | 0.013 | 84.62% | 2.3 | 2.7 | -14.81% |
| 5月 | - | Ⅱ类 | - | 7.7 | - | - | 0.018 | - | - | 2.4 | - |
| 1-2月 |  | Ⅱ类 | -1.0 | 4.9 | - | -1.000 | 0.012 | - | -1.0 | 2.4 | - |
| 1-3月 |  | Ⅱ类 | -1.0 | 6.4 | - | -1.000 | 0.012 | - | -1.0 | 2.4 | - |
| 1-4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 8.8 | 6.2 | 41.94% | 0.024 | 0.012 | 100% | 2.3 | 2.5 | -8% |
| 1-5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 8.8 | 6.5 | - | 0.024 | 0.013 | - | 2.3 | 2.5 | - |

|  |
| --- |
| 表46 流域河流（西柴里村东桥）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 西柴里村东桥 | 1月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 9.5 | 7.5 | 26.67% | 0.041 | 0.031 | 32.26% | 3.3 | 2.9 | 13.79% |
| 2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 9.0 | 10.7 | -15.89% | 0.025 | 0.022 | 13.64% | 4.0 | 3.0 | 33.33% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 11.5 | 7.3 | 57.53% | 0.013 | 0.018 | -27.78% | 4.5 | 3.4 | 32.35% |
| 4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 12.0 | 8.3 | 44.58% | 0.013 | 0.012 | 8.33% | 3.8 | 2.7 | 40.74% |
| 5月 | - | Ⅱ类 | - | 8.2 | - | - | 0.022 | - | - | 3.0 | - |
| 1-2月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 9.2 | 9.1 | 1.1% | 0.033 | 0.026 | 26.92% | 3.6 | 3.0 | 20% |
| 1-3月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 10.0 | 8.5 | 17.65% | 0.026 | 0.024 | 8.33% | 3.9 | 3.1 | 25.81% |
| 1-4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 10.5 | 8.4 | 25% | 0.023 | 0.021 | 9.52% | 3.9 | 3.0 | 30% |
| 1-5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 10.5 | 8.4 | - | 0.023 | 0.021 | - | 3.9 | 3.0 | - |

|  |
| --- |
| 表47 流域河流（杨庄祠堂）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 杨庄祠堂 | 1月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 11.4 | 15.3 | -25.49% | 0.021 | 0.040 | -47.5% | 3.1 | 5.3 | -41.51% |
| 2月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 12.1 | 12.2 | -0.82% | 0.009 | 0.027 | -66.67% | 3.8 | 3.9 | -2.56% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 15.7 | 15.0 | 4.67% | 0.010 | 0.032 | -68.75% | 4.3 | 5.2 | -17.31% |
| 4月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 15.1 | 14.5 | 4.14% | 0.006 | 0.064 | -90.62% | 4.1 | 5.9 | -30.51% |
| 5月 | - | Ⅲ类 | - | 14.4 | - | - | 0.047 | - | - | 5.1 | - |
| 1-2月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 11.8 | 13.8 | -14.49% | 0.015 | 0.034 | -55.88% | 3.4 | 4.6 | -26.09% |
| 1-3月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 13.1 | 14.2 | -7.75% | 0.013 | 0.033 | -60.61% | 3.7 | 4.8 | -22.92% |
| 1-4月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 13.6 | 14.2 | -4.23% | 0.012 | 0.041 | -70.73% | 3.8 | 5.1 | -25.49% |
| 1-5月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 13.6 | 14.3 | - | 0.012 | 0.042 | - | 3.8 | 5.1 | - |

|  |
| --- |
| 表48 流域河流（一亩泉河建华桥）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 一亩泉河建华桥 | 1月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 4.8 | 7.3 | -34.25% | 0.022 | 0.019 | 15.79% | 1.9 | 3.0 | -36.67% |
| 2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 5.0 | 6.7 | -25.37% | 0.015 | 0.019 | -21.05% | 2.1 | 3.0 | -30% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 7.8 | 8.7 | -10.34% | 0.033 | 0.040 | -17.5% | 4.0 | 3.0 | 33.33% |
| 4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 8.6 | 8.4 | 2.38% | 0.035 | 0.046 | -23.91% | 2.2 | 2.9 | -24.14% |
| 5月 | - | Ⅲ类 | - | 10.1 | - | - | 0.040 | - | - | 2.8 | - |
| 1-2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 4.9 | 7.0 | -30% | 0.018 | 0.019 | -5.26% | 2.0 | 3.0 | -33.33% |
| 1-3月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 5.9 | 7.6 | -22.37% | 0.023 | 0.026 | -11.54% | 2.7 | 3.0 | -10% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 6.6 | 7.8 | -15.38% | 0.026 | 0.031 | -16.13% | 2.6 | 3.0 | -13.33% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 6.6 | 8.2 | - | 0.026 | 0.033 | - | 2.6 | 2.9 | - |

|  |
| --- |
| 表49 流域河流（植物园桥）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 植物园桥 | 1月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 14.3 | 13.1 | 9.16% | 0.033 | 0.029 | 13.79% | 4.1 | 5.2 | -21.15% |
| 2月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 15.6 | 10.3 | 51.46% | 0.037 | 0.087 | -57.47% | 4.3 | 3.4 | 26.47% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 16.3 | 11.6 | 40.52% | 0.030 | 0.057 | -47.37% | 5.4 | 3.8 | 42.11% |
| 4月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 15.2 | 12.6 | 20.63% | 0.018 | 0.076 | -76.32% | 4.3 | 4.2 | 2.38% |
| 5月 | - | Ⅳ类 | - | 12.9 | - | - | 0.088 | - | - | 3.6 | - |
| 1-2月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 15.0 | 11.7 | 28.21% | 0.035 | 0.058 | -39.66% | 4.2 | 4.3 | -2.33% |
| 1-3月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 15.4 | 11.7 | 31.62% | 0.033 | 0.058 | -43.1% | 4.6 | 4.1 | 12.2% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 15.4 | 11.9 | 29.41% | 0.030 | 0.062 | -51.61% | 4.5 | 4.2 | 7.14% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 15.4 | 12.1 | - | 0.030 | 0.067 | - | 4.5 | 4.0 | - |

|  |
| --- |
| 表50 流域河流（什伍村）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 什伍村 | 1月 |  | Ⅳ类 | -1.0 | 5.8 | - | -1.000 | 0.057 | - | -1.0 | 3.1 | - |
| 2月 |  | Ⅱ类 | -1.0 | 6.6 | - | -1.000 | 0.020 | - | -1.0 | 3.0 | - |
| 3月 |  | Ⅱ类 | -1.0 | 9.3 | - | -1.000 | 0.023 | - | -1.0 | 3.6 | - |
| 4月 |  | Ⅱ类 | -1.0 | 7.4 | - | -1.000 | 0.018 | - | -1.0 | 3.3 | - |
| 5月 | - | Ⅱ类 | - | 6.5 | - | - | 0.023 | - | - | 3.0 | - |
| 1-2月 |  | Ⅲ类 | -1.0 | 6.2 | - | -1.000 | 0.038 | - | -1.0 | 3.0 | - |
| 1-3月 |  | Ⅲ类 | -1.0 | 7.2 | - | -1.000 | 0.033 | - | -1.0 | 3.2 | - |
| 1-4月 |  | Ⅲ类 | -1.0 | 7.3 | - | -1.000 | 0.030 | - | -1.0 | 3.2 | - |
| 1-5月 |  | Ⅲ类 | -1.0 | 7.1 | - | -1.000 | 0.028 | - | -1.0 | 3.2 | - |

|  |
| --- |
| 表51 流域河流（大寺头）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 大寺头 | 1月 | Ⅴ类 | Ⅱ类 | 12.8 | 5.5 | 132.73% | 0.119 | 0.019 | 526.32% | 5.1 | 2.2 | 131.82% |
| 2月 | Ⅴ类 | Ⅱ类 | 11.2 | 7.0 | 60% | 0.110 | 0.015 | 633.33% | 4.6 | 2.2 | 109.09% |
| 3月 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | 15.6 | 7.1 | 119.72% | 0.072 | 0.015 | 380% | 5.1 | 2.4 | 112.5% |
| 4月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 7.6 | 8.3 | -8.43% | 0.034 | 0.012 | 183.33% | 1.9 | 2.5 | -24% |
| 5月 | - | Ⅱ类 | - | 13.8 | - | - | 0.025 | - | - | 2.6 | - |
| 1-2月 | Ⅴ类 | Ⅱ类 | 12.0 | 6.2 | 93.55% | 0.114 | 0.017 | 570.59% | 4.8 | 2.2 | 118.18% |
| 1-3月 | Ⅴ类 | Ⅱ类 | 13.2 | 6.5 | 103.08% | 0.100 | 0.016 | 525% | 4.9 | 2.3 | 113.04% |
| 1-4月 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | 11.8 | 7.0 | 68.57% | 0.084 | 0.015 | 460% | 4.2 | 2.3 | 82.61% |
| 1-5月 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | 11.8 | 8.3 | - | 0.084 | 0.017 | - | 4.2 | 2.4 | - |

|  |
| --- |
| 表52 流域河流（北辛庄）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 北辛庄 | 1月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 3.3 | 2.7 | 22.22% | 0.007 | 0.005 | 40% | 1.1 | 1.0 | 10% |
| 2月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 5.3 | 2.7 | 96.3% | 0.020 | 0.007 | 185.71% | 1.3 | 1.0 | 30% |
| 3月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 4.7 | 5.0 | -6% | 0.023 | 0.007 | 228.57% | 1.4 | 1.3 | 7.69% |
| 4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.0 | 4.7 | 48.94% | 0.020 | 0.013 | 53.85% | 1.9 | 1.3 | 46.15% |
| 5月 | - | Ⅱ类 | - | 6.0 | - | - | 0.020 | - | - | 1.5 | - |
| 1-2月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 4.3 | 2.7 | 59.26% | 0.014 | 0.006 | 133.33% | 1.2 | 1.0 | 20% |
| 1-3月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 4.4 | 3.5 | 25.71% | 0.017 | 0.006 | 183.33% | 1.3 | 1.1 | 18.18% |
| 1-4月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 5.1 | 3.8 | 34.21% | 0.018 | 0.008 | 125% | 1.4 | 1.2 | 16.67% |
| 1-5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 5.1 | 4.2 | - | 0.018 | 0.010 | - | 1.4 | 1.2 | - |

|  |
| --- |
| 表53 流域河流（大龙门村）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 大龙门村 | 1月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 2.0 | 4.7 | -57.45% | 0.033 | 0.027 | 22.22% | 1.2 | 1.5 | -20% |
| 2月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 3.3 | 3.7 | -10.81% | 0.030 | 0.020 | 50% | 1.1 | 1.3 | -15.38% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 4.7 | 7.0 | -32.86% | 0.040 | 0.023 | 73.91% | 1.4 | 1.6 | -12.5% |
| 4月 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 5.3 | 6.3 | -15.87% | 0.080 | 0.043 | 86.05% | 1.6 | 1.7 | -5.88% |
| 5月 | - | Ⅳ类 | - | 7.0 | - | - | 0.073 | - | - | 1.8 | - |
| 1-2月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 2.6 | 4.2 | -38.1% | 0.032 | 0.024 | 33.33% | 1.2 | 1.4 | -14.29% |
| 1-3月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 3.3 | 5.1 | -35.29% | 0.034 | 0.023 | 47.83% | 1.2 | 1.5 | -20% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 3.8 | 5.4 | -29.63% | 0.046 | 0.028 | 64.29% | 1.3 | 1.5 | -13.33% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 3.8 | 5.7 | - | 0.046 | 0.037 | - | 1.3 | 1.6 | - |

|  |
| --- |
| 表54 流域河流（菩萨峪村）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 菩萨峪村 | 1月 |  | Ⅰ类 | -1.0 | 4.3 | - | -1.000 | 0.010 | - | -1.0 | 1.3 | - |
| 2月 |  | Ⅰ类 | -1.0 | 3.3 | - | -1.000 | 0.008 | - | -1.0 | 1.2 | - |
| 3月 |  | Ⅰ类 | -1.0 | 6.0 | - | -1.000 | 0.008 | - | -1.0 | 1.5 | - |
| 4月 |  | Ⅰ类 | -1.0 | 4.0 | - | -1.000 | 0.008 | - | -1.0 | 1.1 | - |
| 5月 | - | Ⅰ类 | - | 4.7 | - | - | 0.010 | - | - | 1.0 | - |
| 1-2月 |  | Ⅰ类 | -1.0 | 3.8 | - | -1.000 | 0.009 | - | -1.0 | 1.2 | - |
| 1-3月 |  | Ⅰ类 | -1.0 | 4.5 | - | -1.000 | 0.009 | - | -1.0 | 1.3 | - |
| 1-4月 |  | Ⅰ类 | -1.0 | 4.4 | - | -1.000 | 0.008 | - | -1.0 | 1.3 | - |
| 1-5月 |  | Ⅰ类 | -1.0 | 4.5 | - | -1.000 | 0.009 | - | -1.0 | 1.2 | - |

|  |
| --- |
| 表55 流域河流（沟市村）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 沟市村 | 1月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 8.0 | 7.3 | 9.59% | 0.013 | 0.013 | 0% | 2.2 | 1.9 | 15.79% |
| 2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.3 | 7.3 | 0% | 0.013 | 0.013 | 0% | 2.1 | 1.9 | 10.53% |
| 3月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 9.7 | 8.0 | 21.25% | 0.023 | 0.017 | 35.29% | 2.8 | 2.2 | 27.27% |
| 4月 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | 8.3 | 8.0 | 3.75% | 0.077 | 0.020 | 285% | 2.2 | 2.2 | 0% |
| 5月 | - | Ⅱ类 | - | 9.0 | - | - | 0.020 | - | - | 2.3 | - |
| 1-2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.6 | 7.3 | 4.11% | 0.013 | 0.013 | 0% | 2.2 | 1.9 | 15.79% |
| 1-3月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 8.3 | 7.5 | 10.67% | 0.016 | 0.014 | 14.29% | 2.4 | 2.0 | 20% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 8.3 | 7.6 | 9.21% | 0.032 | 0.016 | 100% | 2.3 | 2.0 | 15% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 8.3 | 7.9 | - | 0.032 | 0.017 | - | 2.3 | 2.1 | - |

|  |
| --- |
| 表56 流域河流（老新盖房）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 老新盖房 | 1月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 8.7 | 9.3 | -6.45% | 0.023 | 0.033 | -30.3% | 2.3 | 2.2 | 4.55% |
| 2月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 13.7 | 9.7 | 41.24% | 0.033 | 0.047 | -29.79% | 3.4 | 2.5 | 36% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 13.7 | 11.7 | 17.09% | 0.037 | 0.030 | 23.33% | 3.6 | 2.8 | 28.57% |
| 4月 | - | Ⅲ类 | - | 11.3 | - | - | 0.030 | - | - | 3.1 | - |
| 5月 | - | Ⅲ类 | - | 11.3 | - | - | 0.030 | - | - | 3.1 | - |
| 1-2月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 11.2 | 9.5 | 17.89% | 0.028 | 0.040 | -30% | 2.8 | 2.4 | 16.67% |
| 1-3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 12.0 | 10.2 | 17.65% | 0.031 | 0.037 | -16.22% | 3.1 | 2.5 | 24% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 12.0 | 10.5 | - | 0.031 | 0.035 | - | 3.1 | 2.6 | - |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 12.0 | 10.7 | - | 0.031 | 0.034 | - | 3.1 | 2.7 | - |

|  |
| --- |
| 表57 流域河流（田宜屯）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 田宜屯 | 1月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 8.7 | 9.0 | -3.33% | 0.020 | 0.020 | 0% | 2.3 | 2.1 | 9.52% |
| 2月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 13.3 | 10.0 | 33% | 0.050 | 0.047 | 6.38% | 3.9 | 2.7 | 44.44% |
| 3月 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 13.0 | 15.7 | -17.2% | 0.043 | 0.063 | -31.75% | 3.6 | 4.0 | -10% |
| 4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 12.7 | 16.0 | -20.62% | 0.030 | 0.050 | -40% | 3.4 | 4.1 | -17.07% |
| 5月 | - | Ⅲ类 | - | 15.0 | - | - | 0.040 | - | - | 3.7 | - |
| 1-2月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 11.0 | 9.5 | 15.79% | 0.035 | 0.034 | 2.94% | 3.1 | 2.4 | 29.17% |
| 1-3月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 11.7 | 11.6 | 0.86% | 0.038 | 0.043 | -11.63% | 3.3 | 2.9 | 13.79% |
| 1-4月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 11.9 | 12.7 | -6.3% | 0.036 | 0.045 | -20% | 3.3 | 3.2 | 3.12% |
| 1-5月 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 11.9 | 13.1 | - | 0.036 | 0.044 | - | 3.3 | 3.3 | - |

|  |
| --- |
| 表58 流域河流（侯河朝阳南大街）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 侯河朝阳南大街 | 1月 |  |  | -1.0 | -1.0 | - | -1.000 | -1.000 | - | -1.0 | -1.0 | - |
| 2月 |  |  | -1.0 | -1.0 | - | -1.000 | -1.000 | - | -1.0 | -1.0 | - |
| 3月 |  |  | -1.0 | -1.0 | - | -1.000 | -1.000 | - | -1.0 | -1.0 | - |
| 4月 |  |  | -1.0 | -1.0 | - | -1.000 | -1.000 | - | -1.0 | -1.0 | - |
| 5月 | - |  | - | -1.0 | - | - | -1.000 | - | - | -1.0 | - |
| 1-2月 |  |  | -1.0 | -1.0 | - | -1.000 | -1.000 | - | -1.0 | -1.0 | - |
| 1-3月 |  |  | -1.0 | -1.0 | - | -1.000 | -1.000 | - | -1.0 | -1.0 | - |
| 1-4月 |  |  | -1.0 | -1.0 | - | -1.000 | -1.000 | - | -1.0 | -1.0 | - |
| 1-5月 |  |  | -1.0 | -1.0 | - | -1.000 | -1.000 | - | -1.0 | -1.0 | - |

|  |
| --- |
| 表59 流域河流（西王庄）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 西王庄 | 1月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-2月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-3月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-4月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-5月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |
| --- |
| 表60 流域河流（张庄交界）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 张庄交界 | 1月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-2月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-3月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-4月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-5月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |
| --- |
| 表61 流域河流（业里村）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 业里村 | 1月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 2.0 | 2.0 | 0% | 0.010 | 0.007 | 42.86% | 0.7 | 0.7 | 0% |
| 2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 2.0 | 2.7 | -25.93% | 0.013 | 0.018 | -27.78% | 0.9 | 0.9 | 0% |
| 3月 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 2.7 | 5.0 | -46% | 0.008 | 0.012 | -33.33% | 1.1 | 1.2 | -8.33% |
| 4月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 2.0 | 5.3 | -62.26% | 0.033 | 0.013 | 153.85% | 0.8 | 1.2 | -33.33% |
| 5月 | - | Ⅱ类 | - | 4.7 | - | - | 0.017 | - | - | 1.1 | - |
| 1-2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 2.0 | 2.4 | -16.67% | 0.012 | 0.012 | 0% | 0.8 | 0.8 | 0% |
| 1-3月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 2.2 | 3.2 | -31.25% | 0.010 | 0.012 | -16.67% | 0.9 | 0.9 | 0% |
| 1-4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 2.2 | 3.8 | -42.11% | 0.016 | 0.012 | 33.33% | 0.9 | 1.0 | -10% |
| 1-5月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 2.2 | 3.9 | - | 0.016 | 0.013 | - | 0.9 | 1.0 | - |

|  |
| --- |
| 表62 流域河流（邓家店村）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 邓家店村 | 1月 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 3.7 | 4.0 | -7.5% | 0.033 | 0.020 | 65% | 1.1 | 1.0 | 10% |
| 2月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 2.0 | 3.3 | -39.39% | 0.012 | 0.033 | -63.64% | 0.9 | 1.1 | -18.18% |
| 3月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 2.7 | 4.7 | -42.55% | 0.013 | 0.037 | -64.86% | 1.0 | 1.2 | -16.67% |
| 4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 2.7 | 5.3 | -49.06% | 0.012 | 0.020 | -40% | 0.9 | 1.1 | -18.18% |
| 5月 | - | Ⅲ类 | - | 3.7 | - | - | 0.040 | - | - | 1.1 | - |
| 1-2月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 2.8 | 3.6 | -22.22% | 0.022 | 0.026 | -15.38% | 1.0 | 1.0 | 0% |
| 1-3月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 2.8 | 4.0 | -30% | 0.019 | 0.030 | -36.67% | 1.0 | 1.1 | -9.09% |
| 1-4月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 2.8 | 4.3 | -34.88% | 0.018 | 0.028 | -35.71% | 1.0 | 1.1 | -9.09% |
| 1-5月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 2.8 | 4.2 | - | 0.018 | 0.030 | - | 1.0 | 1.1 | - |

|  |
| --- |
| 表63 流域河流（十八渡）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 十八渡 | 1月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 2.7 | 4.0 | -32.5% | 0.013 | 0.020 | -35% | 1.0 | 1.0 | 0% |
| 2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 2.7 | 3.3 | -18.18% | 0.012 | 0.023 | -47.83% | 1.1 | 1.1 | 0% |
| 3月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 4.3 | 7.0 | -38.57% | 0.017 | 0.027 | -37.04% | 1.3 | 1.7 | -23.53% |
| 4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 5.0 | 6.0 | -16.67% | 0.017 | 0.020 | -15% | 1.2 | 1.4 | -14.29% |
| 5月 | - | Ⅲ类 | - | 9.3 | - | - | 0.050 | - | - | 2.2 | - |
| 1-2月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 2.7 | 3.6 | -25% | 0.012 | 0.022 | -45.45% | 1.0 | 1.0 | 0% |
| 1-3月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 3.2 | 4.8 | -33.33% | 0.014 | 0.023 | -39.13% | 1.1 | 1.3 | -15.38% |
| 1-4月 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 3.7 | 5.1 | -27.45% | 0.015 | 0.022 | -31.82% | 1.2 | 1.3 | -7.69% |
| 1-5月 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 3.7 | 5.9 | - | 0.015 | 0.028 | - | 1.2 | 1.5 | - |

|  |
| --- |
| 表64 流域河流（固现）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 固现 | 1月 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 18.3 | 21.3 | -14.08% | 0.097 | 0.120 | -19.17% | 5.4 | 5.9 | -8.47% |
| 2月 | Ⅴ类 | Ⅴ类 | 20.3 | 19.0 | 6.84% | 0.110 | 0.103 | 6.8% | 6.1 | 5.6 | 8.93% |
| 3月 | Ⅴ类 | Ⅴ类 | 16.3 | 19.3 | -15.54% | 0.140 | 0.140 | 0% | 5.3 | 6.0 | -11.67% |
| 4月 | Ⅴ类 | Ⅴ类 | 17.3 | 18.7 | -7.49% | 0.113 | 0.173 | -34.68% | 5.4 | 5.3 | 1.89% |
| 5月 | - | Ⅳ类 | - | 17.3 | - | - | 0.090 | - | - | 4.8 | - |
| 1-2月 | Ⅴ类 | Ⅴ类 | 19.3 | 20.2 | -4.46% | 0.104 | 0.112 | -7.14% | 5.8 | 5.8 | 0% |
| 1-3月 | Ⅴ类 | Ⅴ类 | 18.3 | 19.9 | -8.04% | 0.116 | 0.121 | -4.13% | 5.6 | 5.8 | -3.45% |
| 1-4月 | Ⅴ类 | Ⅴ类 | 18.0 | 19.6 | -8.16% | 0.115 | 0.134 | -14.18% | 5.6 | 5.7 | -1.75% |
| 1-5月 | Ⅴ类 | Ⅴ类 | 18.0 | 19.1 | - | 0.115 | 0.125 | - | 5.6 | 5.5 | - |

|  |
| --- |
| 表65 流域河流（龙潭）水质情况 |
| 断面 | **月份** | **水质类别** | **化学需氧量(mg/L)** | **总磷(mg/L)** | **高锰酸盐指数(mg/L)** |
| **2023年** | **去年同期** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** | **2023年** | **去年同期** | **同比削减** |
| 龙潭 | 1月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 3.0 | 4.3 | -30.23% | 0.020 | 0.005 | 300% | 0.9 | 1.1 | -18.18% |
| 2月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 2.0 | 4.3 | -53.49% | 0.005 | 0.010 | -50% | 0.9 | 1.3 | -30.77% |
| 3月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 2.7 | 3.7 | -27.03% | 0.007 | 0.005 | 40% | 1.2 | 1.1 | 9.09% |
| 4月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 4.7 | 4.5 | 4.44% | 0.007 | 0.008 | -12.5% | 1.2 | 1.2 | 0% |
| 5月 | - | Ⅰ类 | - | 5.7 | - | - | 0.005 | - | - | 1.5 | - |
| 1-2月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 2.5 | 4.3 | -41.86% | 0.012 | 0.008 | 50% | 0.9 | 1.2 | -25% |
| 1-3月 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 2.6 | 4.1 | -36.59% | 0.011 | 0.007 | 57.14% | 1.0 | 1.2 | -16.67% |
| 1-4月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 3.1 | 4.2 | -26.19% | 0.010 | 0.007 | 42.86% | 1.0 | 1.2 | -16.67% |
| 1-5月 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 3.1 | 4.5 | - | 0.010 | 0.007 | - | 1.0 | 1.2 | - |